**海安市曲塘中学智慧安防项目**

**询价采购文件**

 江苏建达全过程工程咨询有限公司受海安市曲塘中学的委托，对海安市曲塘中学智慧安防项目进行询价采购，特欢迎有相关经营资质的供应商参加报价。

一、采购项目内容及具体要求：

（一）采购范围：海安市曲塘中学智慧安防项目。

（二）采购预算：本项目最高限价：12万元，高于最高限价为无效标。

（三）项目需求：

1.设备清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 选用品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持国标28181协议；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持面板触摸按键；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5；双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；电源 AC 220V；功耗（不含硬盘） ≤35W；工作温度 -10℃--＋55℃；工作湿度 10％--90％。 | 大华、海康 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸识别硬盘录像机 | 64路8盘位名单库比对报警16路图片流或4路视频流16个人脸名单库，总库容10万张(平均30KB/张)路人档案1万份支持陌生人报警支持人员频次统计支持人脸签到和考勤支持人脸1V1比对支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索硬件规格：2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配10T硬盘(支持硬盘型号参考硬盘兼容性列表，推荐使用AI盘)2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘报警IO：16进4出（可选配16进8出）软件性能：输入带宽：320M 输出带宽：256M开启RAID功能带宽降低：输入带宽：200M 输出带宽：200M最大支持16×1080P解码支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 大华、海康 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 10T监控专用硬盘 （16块宿舍楼监控） |  | 块 | 16 |
| 3 | 全彩全景枪球一体机 | 全景4Mp全彩180°;细节4MP全彩32倍全景路支持拼接水平视场角约180°细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。内置加热玻璃，有效除雾支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂Progressive Scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB超宽动态焦距: 【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍视场角: 【全景】水平视场角：180° ± 5°，垂直视场角：47.4°；【细节】水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远）白光照射距离: 【全景】30 m；【细节】30 m红外照射距离: 【细节】150 m报警灯: 30 m水平范围: 360°垂直范围: -15°~90°（自动翻转）水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（3840 × 1080）；60 Hz：24 fps（3840 × 1080）【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB）报警输入: 2路报警输入报警输出: 1路报警输出音频输入: 1路音频输入音频输出: 1路音频输出工作温湿度: -30 ℃~65 ℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持除雾: 加热玻璃除雾防护: IP66" | 大华、海康 | 台 | 6 |
| 4 | 摄像机 | 200万像素摄像机传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR快门：1/3 s~1/100,000 s宽动态：120 dB日夜切换模式：ICR红外滤片式镜头尺寸接口：M12光圈类型：固定光圈最大光圈数：F1.6补光距离：最远可达50 m防补光过曝：支持最大图像尺寸：1920 × 1080主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）视频压缩标准主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域同时预览路数： 6路用户管理：32个用户网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）SmartIR：支持日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测联动方式：上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式DC：12 V ± 25%，支持防反接保护防护：IP67 | 大华、海康 | 台 | 82 |
| 5 | 监控集中电源 | 12V20A静音电源3C认证 |  | 个 | 12 |
| 6 | 监控支架 | 摄像头配套支架 |  | 个 | 88 |
| 7 | 监控电源 | 12V2A3C认证 |  | 个 | 8 |
| 8 | 交换机 | 24口纯千兆交换机交换容量336GB包转发率51Mpps | 华为、H3C、锐捷 | 台 | 5 |
| 9 | 辅材 | 网络双绞线、综合线、电源线、线管等一批、6个4U墙柜、2个不锈钢支架、以及相应的辅材等。 |  | 批 | 1 |
| 10 | 施工费用 | 1. 四栋学生宿舍、教师活动中心所有过道用两台摄像机交叉覆盖
2. 宿舍出入口使用短焦摄像头覆盖
3. 枪球一体机安装在校园内及学校大门等六个主要通道枢纽
4. 用200万像素摄像机替换2台原有变焦球机，将变焦球机安装到学校实验楼和四号宿舍楼高处，需使用不锈钢支架。
5. 宿舍摄像机均使用集中供电模式
6. 施工前需实地勘察，确定好摄像头焦距，确保覆盖效果和摄像效果。
7. 安装调试。
 |  | 批 | 1 |

备注：因需要兼容“雪亮工程“，所有监控设备的品牌限定为大华和海康。

6、供货期：中标签订合同后20个日历天内安装调试完毕。

7、服务要求：

1）、项目实施要求

供应商对提供的所有硬件、软件产品和服务及其它保证系统完整性的相应集成工作质量负责，供货方承诺采购物品（原装、原封、原标记），按甲方要求送到指定地点（海安市曲塘中学），并负责免费安装调试、提供技术援助、人员培训。

2)、验收

试运行阶段发现的问题解决后，由供应商提出最终验收申请，采购单位将指定相关人员组成项目验收小组，对系统进行最终验收。

二、其他要求

1. 签定合同日期：自中标（成交）公告结束后\_3日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：中标签订合同后20个日历天内安装调试完毕。

3.交货（服务）地点：海安市曲塘中学。

4. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：有质保期限按质保期限计算，无质保期限的质保期为2年。

5. 验收方案：符合采购文件要求，并满足相关标准规范。

6.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

1）所有主要设备均需提供从验收合格之日算起两年的原厂质保，以及相关系统软件的免费升级服务；

2）设备试运行期间如有质量问题，供货商应免费更换新机；

三、付款方式：

安装调试完毕，验收合格后付至合同价的95%，余款在质保期满后一次性付清。

四、投标供应商资格要求

符合政府采购法第22条规定的相关条件。

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供法人营业执照复印件）；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）（提供参加本次开标前的会计报表。）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式见附件）；

五、供应商报价应严格按照本询价文件要求编制书面“询价响应文件”；“询价响应文件”内容包括：

1.营业执照副本复印件；

2. 询价采购报价表（询价采购报价表格式见附件2）；

3. 小型、微型企业声明函

4. 售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）

5.询价文件中要求提供的投标供应商资格要求和其他证明文件；

6.国家规定的应提供的其他资质证明资料；

**提供的所有文件必须加盖单位公章**。

六、询价文件投递截止时间及地点

报价单位应在2022年6月8日9点00分前，按“询价响应文件”内容要求编制**询价文件一式三份（在封袋骑缝处以显著标志密封）**。盖章密封后送达海安市公共资源交易中心二楼江苏建达窗口处。

联系人：徐兆霞

联系电话：15358708177

**声明：请务必在邮件封面上注明项目名称及联系人电话。**

七、定标：

1. 询价采购期限原则上不少于三个工作日，**采用一次报价方式**。询价小组将对有效的报价文件进行审查，并填写询价采购结论。

2.定标条件：在符合询价文件要求的基础上，以总报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明（未中标供应商可自行向海安市曲塘中学咨询相关情况）。

八、成交及合同签订

供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同【合同格式参照南通市公共资源交易平台-办事指南-有关询价文件资料-货物、服务类合同主要条款（通用）中的内容】。所签合同不得对询价文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

九、询价费用

1、供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本学校在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、报价中包含招标代理服务费2000元，由中标人支付。

十、特别说明：

参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期前以书面形式向采购办方提出。对于没有提出澄清又参与了该项目的谈判供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关投诉。

十一、采购单位：海安市曲塘中学

联系人：王稳友

联系电话：15371929959

招标代理单位名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

联系人：徐兆霞

联系电话：15358708177

 2022年 5月 11日

**附件1**

**报价函**

海安市曲塘中学**：**

依据贵单位 （项目名称）项目询价文件的要求，我方授权 （姓名） （职务）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照询价文件的一切要求及现场实际情况，提供完成该项目的全部工作内容，我方愿以 元的投标报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次招标范围内的全部工作。

2、我方已经详细阅读了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称： （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

2022年 月 日

**附件2**

 **询价采购报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 参照品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持国标28181协议；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持面板触摸按键；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5；双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；电源 AC 220V；功耗（不含硬盘） ≤35W；工作温度 -10℃--＋55℃；工作湿度 10％--90％。 | 大华、海康 | 台 | 1 |  |
| 2 | 人脸识别硬盘录像机 | 64路8盘位名单库比对报警16路图片流或4路视频流16个人脸名单库，总库容10万张(平均30KB/张)路人档案1万份支持陌生人报警支持人员频次统计支持人脸签到和考勤支持人脸1V1比对支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索硬件规格：2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配10T硬盘(支持硬盘型号参考硬盘兼容性列表，推荐使用AI盘)2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘报警IO：16进4出（可选配16进8出）软件性能：输入带宽：320M 输出带宽：256M开启RAID功能带宽降低：输入带宽：200M 输出带宽：200M最大支持16×1080P解码支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 大华、海康 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 10T监控专用硬盘 （16块宿舍楼监控） |  | 块 | 16 |  |
| 3 | 全彩全景枪球一体机 | 全景4Mp全彩180°;细节4MP全彩32倍全景路支持拼接水平视场角约180°细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。内置加热玻璃，有效除雾支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂Progressive Scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB超宽动态焦距: 【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍视场角: 【全景】水平视场角：180° ± 5°，垂直视场角：47.4°；【细节】水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远）白光照射距离: 【全景】30 m；【细节】30 m红外照射距离: 【细节】150 m报警灯: 30 m水平范围: 360°垂直范围: -15°~90°（自动翻转）水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（3840 × 1080）；60 Hz：24 fps（3840 × 1080）【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB）报警输入: 2路报警输入报警输出: 1路报警输出音频输入: 1路音频输入音频输出: 1路音频输出工作温湿度: -30 ℃~65 ℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持除雾: 加热玻璃除雾防护: IP66" | 大华、海康 | 台 | 6 |  |
| 4 | 摄像机 | 200万像素摄像机传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR快门：1/3 s~1/100,000 s宽动态：120 dB日夜切换模式：ICR红外滤片式镜头尺寸接口：M12光圈类型：固定光圈最大光圈数：F1.6补光距离：最远可达50 m防补光过曝：支持最大图像尺寸：1920 × 1080主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）视频压缩标准主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSVC：支持ROI：支持主码流设置1个固定区域同时预览路数： 6路用户管理：32个用户网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）SmartIR：支持日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测联动方式：上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式DC：12 V ± 25%，支持防反接保护防护：IP67 | 大华、海康 | 台 | 62 |  |
| 5 | 监控集中电源 | 12V20A静音电源3C认证 |  | 个 | 10 |  |
| 6 | 监控支架 | 摄像头配套支架 |  | 个 | 68 |  |
| 7 | 监控电源 | 12V2A3C认证 |  | 个 | 8 |  |
| 8 | 液晶电视机 | 85英寸液晶电视机屏幕比例：16:9分辨率：4K能效等级：三级电视类型：全面屏屏幕尺寸：85英寸接口类型：AV HDMI RF射频接口 USBHDMI接口数量：2个视频显示格式：2160p |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 交换机 | 24口纯千兆交换机交换容量336GB包转发率51Mpps | 华为、H3C、锐捷 | 台 | 4 |  |
| 10 | 线材线管 | 网络双绞线、综合线、电源线、线管等一批、5个4U墙柜 |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 施工费用 | 1. 学生宿舍所有过道用两台摄像机交叉覆盖
2. 宿舍出入口使用短焦摄像头覆盖
3. 枪球一体机安装在校园内及学校大门等六个主要通道枢纽
4. 用200万像素摄像机替换原有变焦球机，将两台变焦球机安装到学校实验楼和四号宿舍楼高处。
5. 宿舍摄像机均使用集中供电模式
6. 施工前需实地勘察，确定好摄像头焦距，确保覆盖效果和摄像效果。
7. 安装调试。
 |  | 批 | 1 |  |
| 合计 |  |

**注：1、有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。**

**2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。单价与总价不一致时以单价为准，修正总价。**

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：

**附件3 中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称(公章)：

 日期：2022年 月 日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件4**

**售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）**

格式自拟。**附件5**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**

**海安市曲塘中学：**

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位 （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

 年 月 日

**附件6**

**在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**海安市曲塘中学：**

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （没有/有）重大违法记录。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

 年 月 日